Состав: 
· [bookmark: _Hlk238984557]Опора роликовая для балки 138х144х6 - 2 шт. 
· Направляющее устройство - 2 шт. 
· Ловитель нижний(с кронштейном) для балки 138х144х6 - 1 шт. 
· Ловитель верхний(с кронштейном) - 1 шт. 
· Крышка задняя для балки 138х144х6 - 1 шт. 
· Ролик концевой для балки 138х144х6 - 1 шт.
· [bookmark: _GoBack]Балка прокатная 138х144х6 – 10 п.м.
