Состав: 
[bookmark: _Hlk238985868]Опора роликовая для балки 71х60х3,5 - 2 шт. 
Направляющее устройство - 1 шт. 
Ловитель нижний(с кронштейном) для балки 71х60х3,5 - 1 шт. 
Ловитель верхний(с кронштейном) - 1 шт. Крышка задняя для балки 71х60х3,5 - 1 шт. Ролик концевой для балки 71х60х3,5 - 1 шт.
[bookmark: _GoBack]Балка прокатная 71х60х3,5 – 7 п.м.
