Состав: 
· [bookmark: _Hlk238985458]Опора роликовая для балки 95х88х5 - 2 шт. 
· Направляющее устройство - 2 шт. 
· Ловитель нижний(с кронштейном) для балки 95х88х5 - 1 шт. 
· Ловитель верхний(с кронштейном) - 1 шт. 
· Крышка задняя для балки 95х88х5 - 1 шт. 
· [bookmark: _GoBack]Ролик концевой для балки 95х88х5 - 1 шт.
· Балка прокатная 95х88х5 – 9 п.м.
